Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Sportbodenarbeiten, Sandwichkonstruktion

Projekt:		
Auftraggeber:		
Erstellt von:		

Vergabeart:		
Angebotseröffnung:	Datum:		Uhrzeit:		
	Ort:		
Ende Zuschlagsfrist:	Datum:		
Ausführungsfrist:	Beginn:		Ende:		

Bieter:	    	

	    	
	    		Summe netto:	.............................. EUR
zzgl. 19 % MwSt:	.............................. EUR
Summe inkl. MwSt:	.............................. EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)	

 
	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3	
01		4	
01.01	Sportbodenarbeiten
	4	
	Zusammenstellung (Ebene 2)	10	
	Zusammenstellung	11	

Technische Vorbemerkungen 

Flächenelastischer Sportboden für Sport- und Mehrzwecknutzung nach DIN V 18032-2:2001-04
und DIN 18200 mit Güteüberwachung nach RAL-GZ 942 oder gleichwertig________________

1.)	Vertragliche Grundlagen
	Die VOB in allen Teilen, das Leistungsverzeichnis, DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten,
	DIN 18365 - Bodenbelagsarbeiten, DIN 18202 - Maßtoleranzen im Hochbau, sowie alle weiteren
	DIN-Normen, soweit sie auf die eingebauten Stoffe zutreffen.

	Abweichend von den Bewerbungsbedingungen gilt bei Nebenangeboten folgendes:
	Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebotes sind nicht zulässig.

2.)	Anforderungen an den Sportboden
	Es wird ein Sportboden vorgeschrieben, der der DIN V 18032-2: 2001-04 in vollem Umfang 
	und der Beschreibung im Leistungsverzeichnis entspricht.

3.)	Prüfzeugnis
	Für den angebotenen Sportboden muss dem Angebot ein Prüfzeugnis eines anerkannten Prüfinstitut, z.B.
	FMPA Baden-Württemberg, IST oder gleichwertig beigefügt werden.
	 Das Prüfzeugnis muss auf den Namen des Bieters ausgestellt sein.
	
4.)	Güteüberwachung
	Die gemäß Ziffer 5.5 der DIN V 18032-2:2001-04 zwingend vorgeschriebene Güteüberwachung
	gemäß DIN 18200 ist zusammen mit dem Angebot durch das Gütezeichen RAL-GZ 942 oder
	gleichwertig nachzuweisen. Die Güteüberwachung muss auf den rechtsgültigen Namen des Anbieters
	ausgestellt sein.

5.)	Sonstiges
	Die Baustelle ist ungehindert mit dem LKW anzufahren. Baustrom ist an der Baustelle vorhanden und 
	geht zu Lasten des Auftraggebers.
	Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages sind dem Bauherrn/Auftrag-
	geber eine Reinigungs- und Pflegeanleitung auszuhändigen.
	In der Sporthalle sollen während und nach der Montage normale Klimabedingungen herrschen, relative
	Luftfeuchtigkeit zwischen 50 - max. 60% bei ca. 18-20 Grad C. Raumtemperatur.
	
	Entsprechend VOB, Tei A, ist der niedrigste Angebotspreis allein nicht entscheidend, sondern das
	Preis- / Leistungsverhältnis. Angebote mit Sportbodensysteme, die den beschriebenen Anforderungen
	nicht entsprechen, werden bei der Wertung nicht berücksichtigt.

01	
01.01	Sportbodenarbeiten

01.01.0010	Nivellierplan erstellen
des Rohbodens mittels Nivelliergerät und Meßlatte im
Raster von ca. 3,00 x 3,00 m

1,000 psch	..............................	..............................
01.01.0020	Rohboden säubern
zur Aufnahme einer Bodenabdichtung
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0030	Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195, Teil 4
Feuchtigkeitssperre Flamingo-Super-AL mit Alu-Einlage,
absolut dampfdicht, SD-Wert >1500 m, mit baufsichtlichem
Prüfzeugnis der MPA Braunschweig, bitumenbeständig, 
liefern und verlegen, Überlappung im Stoßbereich mind. 200 mm
mit Super-Anschluss-Streifen auf Kautschukklebe-Basis, 
Randbereich bis OK FFB hochziehen.
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0040	Abdichtung der Hülsen
für Turn- und Spielpfosten als Zulage, einwandfreie
Abdichtung mit Bitumenmasse
0,000 St	..............................	..............................
01.01.0050	Nivellierausgleich                                                              
Zum Ausgleich von Unebenheiten liefern von bitumierter,
wärmedämmender Trockenschüttung, fachgerecht planeben
vom höchsten Punkt 20 mm ausgehend einbringen, Die Ausgleich-
schüttung bringt keine Bauhöhe.

0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0060	Mehrhöhe Ausgleichschüttung
Mehrhöhe von 5 mm zur vorgenannten Position.
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0065	Hartfaserplatten
Hartfaserplatten, ca. 3 mm stark. liefern und als Abdeckung
auf die Ausgleichsschüttung vollflächig verlegen.
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0070	Druckfeste Wärmedämmung
Wärmedämmplatten aus druckfesten Polystyrol EPS 035 DEO,
nach DIN 13 163 mit einer Druckfestigkeit von mind. 150 kPa,
liefern und fachgerecht verlegen, Stärke: ........ mm

0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0080	Druckfeste Wärmedämmung, Mehr-bzw. Minderstärke
wie vor Pos. 01.01.0070 von je 10 mm Mehr-/Minderstärke
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0090	Flächenelastischer Sportboden gemäß DIN 18032 T2 / 18200
Flächenelastischer Sportboden mit elastischer Schicht,
Modul mit im Raster angeordneten Elastikpads,
 vollflächig belüftet, liefern und verlegen
Richtqualität wie WAGNER, Modell ES 20 MXB oder gleichwertig.

Aufbau:
Modul mit 15 mm werkseitig vorgefertigte Dämm-Feder-Elemente,
zur Erzielung einer vollflächigen durchgehenden und somit
wirksamen Belüftung von mind. 85 %, bestehend aus dauerelastischen
Pads,die keine Feuchtigkeit aufnehmen sowie zur Stabilisierung und 
Durchbiegungsbegrenzung als Zwischenlager Regupol-Padelemente auf
ölgetränkter wasserresistenten Hartfaserplatten dauerhaft verklebt.
Polyäthylenfolie, Typ 100
2 Lagen zu je 9 mm Baufurnier-Sperrholzplatten,
(7-lagig, durchgehend Birke, keine Kombiplatte)
gemäß DIN 68705 T3 / BFU 100, durch vollflächige Verklebung
und zusätzliche Verklammerung dauerhaft verbunden.

Konstruktionshöhe: 33 mm

Folgende Angaben sind auszufüllen:

Angebotenes Modell: ....................

großflächige durchgehende  Belüftung:	(     ) nein      (     ) ja     Bel.    ...........% 

Prüfzeugnis-Nr.:	    .........................     vom ...............

Überwachungsinstitut: .............................	Registernummer:.............................

0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0100	Starre Konstruktion für Geräteräume/Tribünenbereich
verstärkte Ausführung, Übergänge zur Halle sind ohne Unterbechung
zu verlegen.
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0110	Linoleum-Oberbelag gem DIN 18032
Linoleum 4 mm "Linodur", marmoriert, 
Bahnenbreite 200 cm.
Brandverhalten EN 13501-1
liefern und mit geignetem Dispersionsklebstoff
gemäß Verlegevorschrift des Herstellers verkleben
einschließlich verschweißen der Nähte mit einem 
farblich abgestimmten Schweißdraht.

Farbe nach aktueller Farbkarte des Herstellers
und Wahl des AG.

Richtqualität: DLW "DD Linodur Sport" oder gleichwertig

0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0120	Spielfeldmarkierungen
Aufbringen von Spielfeldern nach Angaben des Auftragsgeber
und bauseitigen Spielfeldplan auf vorgenannten Oberbelag
dauerhaft mittels PUR-Farbe nach Vorschriften der Sport-
fachverbände. Breite der Markierungen 20 - 50 mm.
Unterbrochene Linien werden übermessen und Linien unter 
einem Laufmeter werden als 1 m abgerechnet.

0,000 m	..............................	..............................
01.01.0130	Gerätehülsenabdeckungen
Aussparungen im Bereich der Bodenhülsen im Sportboden
herstellen, Aluminium-Rahmen mit Z-Profil und Kunststoff-
deckel liefern, fachgerecht oberflächenbündig einbauen sowie
mit Oberbelag bekleben.

Durchmesser bis 270 mm
0,000 St	..............................	..............................
01.01.0140	Gerätehülsenabdeckung 3-teilig
Aussparungen im Bereich der Bodenhülsen im Sportboden
herstellen, Aluminium-Rahmen mit Z-Profil und Kunststoff-
deckel mit Einschubteil liefern, fachgerecht oberflächenbündig
einbauen sowie mit Oberbelag bekleben.

Durchmesser bis 340 mm, 3-teilig
0,000 St	..............................	..............................
01.01.0150	Bodenankerplatten
Bodenplättchen mit Mittelloch, ca. 14 mm, zur Befestigung
von Sprossenwänden, Handballtoren etc. liefern und
fachgerecht in den Oberbelag einarbeiten.
0,000 St	..............................	..............................
01.01.0160	Übergangschienen
Doppelkammerprofil für die Übergänge zu Nebenräumen
liefern und fachgerecht montieren.
0,000 m	..............................	..............................
01.01.0170	Wandabschluss-Leisten
Hartholzfußleisten, natur versiegelt liefern und fachgerecht
flachliegend mit 1 cm Wandabstand auf dem Boden verschrauben
Material: Buche, 16 x 60 mm
0,000 m	..............................	..............................
01.01.0190	Erstpflege des Sportbodens
Erstpflege des Sportbodens unmittelbar nach Abschluss 
der Verlegearbeiten mit einem geeigneten Reinigungs-
und Pflegemittel.
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0200	PUR-Versiegelung
Versiegelung des neu verlegten Sportbodens incl.
Geräteräume mittels einer 2-K PUR-Versiegelung 
auf Wasserbasis zur Erzielung eines dauerhaften
Gleitreibungswertes gemäß DIN 18032 T2 sowie zum
Schutz des Oberbelages und der Spielfeldmarkierung
0,000 m²	..............................	..............................
01.01.0210	Kontrollprüfung
Kontrollprüfung und Abnahme des neu verlegten Sportbodens
durch ein unabhängiges Prüfinstitut gemäß DIN  18032-2
sowie Aushändigung eines Prüfberichtes.
1,000 psch	..............................	..............................
01.01.0220	Stundenlöhne
Tagelohnstunden für einen Facharbeiter auf Nachweis
und auf ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.
0,000 h	..............................	..............................
Summe 01.01	Sportbodenarbeiten
		..............................	
Summe 01			..............................	

01.01	Sportbodenarbeiten
		..............................	
Summe 01			..............................	

01			..............................	

	Summe Zusammenstellung:		..............................	
	Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:		..............................	
	Auf-/Abschlag in %:		..............................	
	Angebotssumme netto:		..............................	
	zzgl. 19 % MwSt		..............................	
	Angebotssumme inkl. MwSt:		..............................